Рекомендации для установки  модели плиссе 4612 на скотч:

0)      Рекомендуется установка изделия при температуре от 0 градусов и выше. Не рекомендуется установка изделия при сильных морозах т.к. при локальном нагреве стекла возможны необратимые деформации всего окна, а без нагрева при низких температурах адгезия у скотча пропадает полностью.

1)      Протереть место установки верхнего профиля со скотчем (обезжириватель или обычная спиртовая салфетка)

2)      Нагреть феном место установки верхнего профиля со скотчем (без фанатизма). При этом остатки жидкости обязательно должны полностью высохнуть.

3)      Отклеить защитную пленку с профиля и приложить профиль к стеклу. Сильно прижать профиль на 10 секунд двумя руками. Профиль со скотчем должен быть приклеен таким образом, чтобы он не касался резинового уплотнителя ни с какой стороны, то есть контакт скотча должен быть только со стеклом. Если скотч хоть немного залезет на уплотнитель, изделие отклеится.

4)      Подождать 5минут, чтобы скотч схватился.

5)      Натянуть нижний карниз до нужного места установки одной рукой, а другой подвигать оба подвижных карниза. Если они двигаются легко, то перейти к п.6. Если они двигаются с ощутимым усилием, то немного приподнять нижний неподвижный карниз до такого уровня, чтобы подвижные карнизы держались и не падали сами по себе, но в то же время легко двигались(оптимальное натяжение). Величина, на которую был приподнят нижний неподвижный карниз, это та длина шнуров, на которую нужно их ослабить с обеих сторон равномерно(!). Для этого снять боковые крышки с неподвижного профиля и вытащить подоконные кронштейны, ключом шестигранным 1,5мм ослабить винты в них, ослабить шнуры и закрутить винты обратно. Вставить подоконные кронштейны обратно в профиль. Проверить еще раз натяжение. Если натяжение оптимальное, вставить боковые крышки в неподвижный профиль.

6)      Выполнить пункты 1…4 для нижнего неподвижного профиля.

ВНИМАНИЕ! После приклеивания нижнего неподвижного профиля, регулировка будет уже невозможна.

7)      Если возникла необходимость снять изделие с окна и установить заново, то для этого нужно неподвижные профили очистить от остатков скотча и наклеить на них новый скотч.